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Efterfølgende genbrug/genanvendelse af materialer forudsættes bla. af, at de pågældende materialer er ned-/udtaget, emballeret og henstillet korrekt. Dette afsnit er en oversigt over de fire nævnte processer for enkelte materialer. Det påhviler altid den ansvarlige for processerne, at udvise omhu, samt at udføre processerne jævnfør tabel 1.
Tabel 1 er en generel oversigt over materialer og processer. Der kan derfor forekomme materialer og processer i tabel 1, som ikke fremkommer af afsnit 2 ”Ressourcekortlægning”.
	Materiale
	Ned-/udtagning
	Rensning
	Emballering
	Henstilling

	Mursten u. cementfuge
	Nedtages uden at knække
	Fuger renses af
	Stables på murpaller. 80. stk pr. hoved. I alt 320 stablet på 1 palle
	Overdækket, men ventileret

	Tagsten.
	Nedtages uden at knække
	-
	Stables på højkant på pallerammer i to lag, med plade mellem lagene
	Overdækket, men ventileret

	Udendørs vinduer og døre
	Udtages uden beskadigelse.
Tagvinduer demonteres i hel tilstand inkl. alle inddækninger
	Søm/skruer/beslag fjernes
	Samme type vinduer/døre pakkes for sig, på paller. Sikres til transport uden beskadigelse. Pakkes som ved leverance af nye vinduer/døre
	Overdækket, men ventileret.

	Indendørs vinduer og døre
	Udtages uden beskadigelse
	Søm/skruer/beslag fjernes
	Samme type vinduer/døre pakkes for sig, på paller. Sikres til transport uden beskadigelse. Pakkes som ved leverance af nye vinduer/døre
	Overdækket i opvarmet rum. Ventileret

	Profil-/loftbrædder
	Udtages kun i hele længder, m. intakt fer/not. Uden beskadigelse
	Søm/skruer/beslag fjernes
	Stables på paller eller strør. Strapped m. bånd
	Overdækket i opvarmet rum. Ventileret

	Reglar/Limtræ
	Udtages uden beskadigelse
	Søm/skruer/beslag fjernes
	Pakkes i ens længder, på strøer eller paller
	Overdækket i opvarmet rum. Ventileret

	Troldtekt
	Nedtages uden beskadigelse
	Renses for skruer/søm/lim
	Pakkes i ens formater på paller. Beskårede formater kasseres.
	Overdækket, men ventileret.

	Gulvbrædder
	Udtages u. beskadigelse af evt. fer/not. Brædder u. fer/not eller med store revner/udskæringer, kasseres.
	Søm/skruer fjernes
	Pakkes ensrettes på paller og strappes m. bånd.
	Overdækket i opvarmet og rum. Ventileret

	Spær/bjælker/åse af træ
	Udtages kun uden fugtskader, skilles ad
	Søm/skurer/beslag fjernes
	Stables i stakke a’ ens længder, sikres at træet kan ånde. Strappes med bånd
	Overdækket, men ventileret.

	Indendørs trapper
	Løftes ud i samlet stand
	Tæpper renses af
	Transporteres i hel stand med strap bånd/båndstrammer 2-3 steder på trappen, så trin ikke skrider
	Overdækket i opvarmet rum. Ventileret

	Metalplader
	Ned-/udtages i hele plader. Plader med udskæringer kasseres
	Søm/skruer/beslag fjernes
	Stables i stakke a’ ens dimensioner. Strapped med bånd
	Overdækket, men ventileret


Tabel 1: Oversigt over arbejdsprocesser ved ned-/udtagning, rensning, emballering samt henstilling af materialer
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Grøn	= Greendozer vil gerne modtage
Gul	= Aarhus Kommune vil gerne modtage
Rød	= Overgår til nedbryder
	Materiale / Bygningsdel
	 Foto
	Tilstand
	Potentiale
	Omfang / estimeret mængde
	Bemærkning
	Anbefaling

	Gammel Mosevej 15 – Bygning 1 (indvendigt) 

	Radiatorer
	[image: ]
	Intakt 

Uforurenet 


	Direkte genbrug / genanvendelse 


	5 stk.
	Forskellige størrelser

	Direkte genbrug 

	Stuegulv, træbrædder
	[image: ]
	Intakte brædder

Uforurenet 
	Direkte genbrug 
	31 m2
	Lakken kan enten slibes af, eller påføre et nyt lag på. 
	Direkte genbrug 

	Træbjælke
	[image: ]
	Intakte

Ubehandlet træbjælke
	Direkte genbrug
	 SUM 
	Kan genbruges 
	Direkte genbrug 

	Bordplader
	[image: ]
	Intakte 

Uforurenet 
	Direkte genbrug / genanvendelse 
	2 stk. 
	-
	Direkte genbrug 

	Vandhaner/ vask 
	[image: ]
	Intakte 

Ubehandlet
	Direkte genbrug /genanvendelse 
	2 stk. 
	Vasken på bad i stueetagen er taget ned. 
	Direkte genbrug 

	Lampe 
	[image: ]
	Intakte 

Ubehandlet 
	Direkte genbrug 
	4 stk. lamper

14 stk. LED spots
	Det er ikke tjekket om pærerne virker 
	Direkte genbrug 

	Vinduer
	[image: ]
	Intakt glas

Dateret 03/2004

Forurenet med PCB (0,62 mg/kg)
	Genbrug /genanvendelse
	16 stk. 
	Vinduerne har forskellige størrelser 
	Genbrug efter afslibning af maling

	Vinduesplader
	[image: ]
	Intakte – få brugsspor 

Uforurenet 
	Direkte genbrug 
	5 stk. 
	Er i forskellige størrelser 
	Direkte genbrug 

	Tagvindue
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	Intakt glas 

Forurenet med PCB (0,62 mg/kg)
	Genbrug efter afslibning af maling
	3 stk.
	Er fra Velux dateret 2005


	Genbrug efter afslibning af maling

	Trappe inkl. gelænder
	[image: ]
	Intakt – få brugsspor 

Uforurenet 
	Direkte genbrug / genanvendelse 
	1 stk. 
	
	Direkte genbrug

	Terrassedør
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	Intakt glas
	Direkte genbrug
	1 stk. 
	Forurenet med PCB, under 1.0 mg/kg 
	Genbrug efter afslibning af maling

	Hoveddør
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	Intakt – få brugsspor
	Direkte genbrug 
	2 stk. 
	Forurenet med PCB (0,30 mg/kg)
	Genbrug efter afslibning af maling

	Gammel Mosevej 15 – Bygning 1 (Udvendigt) 

	Mursten 
	[image: ]
	Intakte mursten 
	Genbrug / Genanvendelse  
	Ca. 7877 stk. 
	Ca. 10 mm cementbaseret mørtel yderst. Resten af fugernes dybde er kalkmørtel  

Er omfuget 
	Genbrug efter rensning 

	Tagsten 
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	Intakte 
	Direkte genbrug
	823 stk. 
	Udtages forsigtigt

Uforurenet 
	Direkte genbrug

	Gammel Mosevej 15 – Bygning 4 (indvendigt) 

	Vindue
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	Intakt glas

Dateret 2018
	Direkte genbrug 
	1 stk.
	Uforurenet
	Direkte genbrug

	Træspær og lægter
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	Intakte 
	Direkte genbrug
	SUM

Dækker et etageareal på  70 m2 
	Bygning er opført i 2018

Ubehandlet træ
	Direkte genbrug 

	Gammel Mosevej 15 – Bygning 4 (Udvendigt) 

	Mursten 
	[image: ]
	Intakte nye mursten 

Cementmørtel 
	Alternativ genbrug / Genanvendelse 
	Ca. 5959 stk. 
	Da mørtelen indeholder cement er det besværligt at fjerne fugemassen, derfor anbefales det at genanvende murstenene på anden vis. 

Man kan skære stykker ud af væggene og integrere dele af dem i gulve i nye byggerier. 
	Alternativ genbrug 

	Tagsten
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	Intakte nyere tagsten 
	Direkte genbrug 
	Ca. 920 stk. 
	Udtages forsigtig 

Uforurenet 
	Direkte genbrug. 
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